전용단말기 업데이트 이후 오류 해결 매뉴얼

<UT-55L>

1. NFC 오류 해결 방법

① 전용단말기(UT-55L) 홈 화면에서 “⋮” 버튼을 터치하여 “Setting” 화면으로 이동합니다.

② “Setting” 화면에서 Setting 코드값 “626638”을 입력 후 “설정”화면으로 이동합니다.

③ “설정”화면에서 “… 더보기” 버튼을 터치하여 “무선 및 네트워크 설정” 화면으로 이동합니다.

④ “NFC” 화면을 터치 후 NFC 기능이 비활성화 되어있으면 활성화시켜 줍니다.

626638

2. 네트워크 오류 해결 방법 … “제공인력ID를 확인하세요” 오류 메시지

① 전용단말기(UT-55L) 홈 화면에서 “⋮” 버튼을 터치하여 “Setting” 화면으로 이동합니다.

② “Setting” 화면에서 Setting 코드값 “626638”을 입력 후 “설정”화면으로 이동합니다.

③ “설정”화면에서 “데이터 사용량” 버튼을 터치합니다.

④ 셀룰러 데이터 기능이 비활성화 되어있으면 활성화시켜 줍니다.

626638

<VT-11>

1. NFC 오류 해결 방법

① 전용단말기(VT-11) 홈 화면에서 “○” 버튼을 터치한 후 “㈢” 버튼을 터치하여 “Setting”
화면으로 이동합니다.

② “Setting” 화면에서 Setting 코드값 “626638”을 입력 후 “설정”화면으로 이동합니다.

③ “설정”화면에서 “… 더보기” 버튼을 터치하여 “무선 및 네트워크 설정” 화면으로 이동합니다.

④ NFC 기능이 비활성화 되어있으면 활성화시켜 줍니다.

626638

2. 네트워크 오류 해결 방법 … “제공인력ID를 확인하세요” 오류 메시지

① 전용단말기(VT-11) 홈 화면에서 “Setting”버튼을 터치하여 “Setting” 화면으로 이동합니다.

② “Setting” 화면에서 Setting 코드값 “626638”을 입력 후 “설정”화면으로 이동합니다.

③ “설정”화면에서 “데이터 사용량” 버튼을 터치합니다.

④ 모바일 데이터 기능이 비활성화 되어있으면 활성화시켜 줍니다.

626638